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ПНДФ14.1:2:4.181-02
< 0,001
: ГОСТ Р 51309-99
Условия измерений: температура 20°С, влажность 40%, давление 750мм рт. ст.

Средства измерений:

Название,тип средств измерений
Заводской №      Погрешность, отклонение
0,2
0,1
Алюминий (мг/куб.дм) 
Марганец (мг/куб.дм)
Анализатор жидкости «Флюорат-02-М° 2077
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Фотоэлектроколориметр КФК-2
Анализатор ртути РА-915+ с приставкой № 8401149
897
РП-91                                                                        №
Иономер И - 160
Спектрометр -атомно-абсорбционный        № 0416
 MГA  - 915
№зоо

±(0,004+0,10 *С), мг/куб.дм
±1 %
±  20%
± 10% ± 13%

{Свидетельство о поверке
№2436 до 13.05.Юг
№43/0 до 20.05.10г. 
№2439 до 20.05.10г.
№47/0 до 30.05.10г. 

№3724 до 05.08.10г.
Спектрометрический комплекс «Прогресс» № 02112-Ар-Б-Г

№357

± 25%

№03-130887 до 31.03. Юг
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 У
Подписи проводивших исследование: Зав. лабораторией


1

Власьева Т.С.

	2. Микробиологические показатели:
	
	

	Показатели, ед. измерения
	Величина допустимого норматива
	Результат исследования
	НД на метод исследования

	Общее микробное число КОЕ/мл
	50
	0
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружены
	МУК 4.2.1018-01
j

	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружены -Л—
	МУК 4.2.10! 8-01


Бояр Г.С
Зав. лабораторией
Заключение
Проба питьевой воды по исследованным   химическим и микробиологическим показателям не превышает допустимые гигиенические нормативы качества питьевой воды : СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
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